南方医科大学深圳口腔医院（坪山）
2026年医疗器械采购项目市场调研需求
（项目编号：NFYKDSZKQ-YLQXCG-HW-2026080019）
	项目名称
	2026年医疗器械采购项目
	是否预选项目
	否

	预算限额（元）
	市场调研后确认
	采购方式
	公开

	项目背景 
	随着业务量的增长，科室诊疗人次的不断提升，高速手机、慢速弯机、慢速直机、正畸钳、预成冠钳使用频次大幅提升，现有数量不足，并且部分器械已出现磨损老化等问题，无法满足诊疗高峰的临床需求，为保障临床业务的顺利开展，以补充符合当前诊疗标准的设备，为临床工作提供可靠支持。

	投标人资质要求  
	1）参与市场调研的企业必须具有独立法人资格（提供营业执照原件扫描件并加盖参与投标的企业公章）。
2）本项目不接受联合体参与市场调研，不允许分包转包，标注“拒绝进口”的仅接受使用国产产品参与市场调研，标注“允许进口”的则接受使用进口或国产产品参与市场调研(由参与市场调研的企业在《政府采购投标及履约承诺函》中做出声明）。
3）参与市场调研的企业近三年内无行贿犯罪记录（由参与市场调研的企业在《政府采购投标及履约承诺函》中做出声明）。
4）参与本项目市场调研的企业未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人，②重大税收违法案件当事人名单（由参与投标的企业提供“信用中国”网站①记录失信被执行人名单查询截图、②重大税收违法案件当事人名单查询截图）。
5）参与本项目市场调研的企业不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由参与市场调研的企业在《政府采购投标及履约承诺函》中做出声明）。
6）参与市场调研的企业法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目市场调研活动。

	货物清单及总体需求 
		序号
	货物名称
	用途及需求描述
	数量
	单位
	备注

	1
	高速反角手机（带光纤）
	切割打磨阻生牙以及后磨牙分根处理，高速手机机头45度角，带LED光源。
	29
	把
	拒绝进口

	2
	种植手机（带光纤）
	应用于口腔种植手术，连接种植主机驱动种植钻头，完成颌骨钻孔、备洞等操作。
	4
	把
	拒绝进口

	3
	高速手机（带光纤） 
	用于口腔治疗过程中，夹持牙科车针，进行钻、磨、切削牙齿用。
	20
	把
	拒绝进口

	4
	高速手机1（带光纤）
	用于口腔治疗过程中，夹持牙科车针，进行钻、磨、切削牙齿用。
	10
	把
	允许进口

	5
	低速弯机（不含光纤）
	用于在口腔治疗过程中，夹持牙科车针，进行钻、磨和切削牙齿用。
	15
	把
	拒绝进口

	6
	慢速直机
	用于口腔治疗过程中，夹持牙科车针，进行钻、磨和切削牙齿用。
	25
	把
	拒绝进口

	7
	正畸末端切断钳
	由钳喙、关节和钳柄组成。
	20
	把
	拒绝进口

	8
	正畸细丝钳
	由钳喙、关节和钳柄组成。
	20
	把
	拒绝进口

	9
	预成冠缩颈钳
	用于牙科临床中完成固定、夹持、弯制、剪切和去除操作。
	15
	把
	拒绝进口

	10
	预成冠邻面钳
	用于牙科临床中完成固定、夹持、弯制、剪切和去除操作。
	15
	把
	拒绝进口

	11
	器械清洗篮筐
	器械清洗装载，适用于洁定清洗机。
	14
	个
	拒绝进口




	货物配置清单
		序号
	货物名称
	详细配置货物名称（单台）
	数量
	单位
	备注

	1
	高速反角手机
（带光纤）
	高速反角手机
	1
	把
	

	
	
	说明书
	1
	份
	

	2
	种植手机
（带光纤）
	种植手机
	1
	把
	

	
	
	说明书
	1
	份
	

	3
	高速手机
（带光纤）
	高速气涡轮手机
	1
	把
	

	
	
	说明书
	1
	本
	

	4
	高速手机1
（带光纤）
	高速气涡轮手机
	1
	把
	

	
	
	扳手
	1
	个
	

	
	
	说明书
	1
	本
	

	5
	低速弯机
（不含光纤）
	低速牙科手机(弯机)
	1
	把
	

	
	
	说明书
	1
	本
	

	6
	慢速直机
	低速牙科手机(直机)
	1
	把
	

	
	
	说明书
	1
	本
	

	7
	正畸末端切断钳
	正畸钳(末端切断钳标准型)
	1
	把
	

	
	正畸末端切断钳
	说明书
	1
	本
	

	8
	正畸细丝钳
	正畸细丝钳
	1
	把
	

	
	
	说明书
	1
	本
	

	9
	预成冠邻面钳
	正畸钳(带环边缘成形钳）
	1
	把
	

	
	
	说明书
	1
	本
	

	10
	预成冠缩颈钳
	正畸钳(带环修整钳)
	1
	把
	

	
	
	说明书
	1
	本
	

	11
	器械清洗篮筐
	器械清洗篮筐
	1
	个
	




	详细技术要求
		序号
	产品名称
	技术参数

	1
	高速反角手机
（带光纤）
	1、水气出孔方式：水气分开出水孔，水气分离，三点喷水；
2、连接方式：快接式与卡瓦手机能共用一个快接口；
3、轴承：进口陶瓷轴承。                                                                                                                                                                                                                                   

	2
	种植手机
[bookmark: _GoBack]（带光纤）
	1.额定转速：≥20000转/分钟；
2.水压及雾化气压：1.0—2.0 Bar；
3.水流量：≥70ml/min。

	3
	高速手机
（带光纤）
	1.额定气压:0.23～0.32Mpa ；
2.水压:0.06~0.2Mpa ；
3.额定转速:320000~400000rpm  ，扭矩：>20N。

	4
	高速手机1（带光纤
	1、机头尺寸：标准头；
2、转 速 范 围 ：350,000-400,000rpm；
3、夹持力大≥25N；
4、快接式直接插拔。

	5
	低速弯机
（不含光纤）
	1、换针方式：按压式；
2、手机使用CA车针；
3、外水道冷却系统。                        

	6
	慢速直机
	1、外水道设计；
2、卫生机头设计，无缝隙的一体化机身；
3、转速比：1:1等速。

	7
	正畸末端切断钳
	1、由钳喙、关节和钳柄组成，钳嘴可根据用途制成不同形状；
2、钳体采用进口医用不锈钢材质，人体工学和边缘圆弧设计；
3、精细打磨和抛光处理，具备耐腐蚀性及高温高压灭菌。

	8
	正畸细丝钳
	1、由钳喙、关节和钳柄组成，钳嘴可根据用途制成不同形状；
2、钳体采用进口医用不锈钢材质，人体工学和边缘圆弧设计。

	9
	预成冠邻面钳
	1、正畸钳采用不锈钢材料加工，亮光面应光亮、圆整，哑光面及表面镀层应色泽均匀，表面均无毛刺、划痕、裂纹等缺陷；
2、正畸钳应开闭灵活、自如，铰链处无松动、卡滞现象。

	10
	预成冠缩颈钳
	1、正畸钳采用不锈钢材料加工，亮光面应光亮、圆整，哑光面及表面镀层应色泽均匀，表面均无毛刺、划痕、裂纹等缺陷；
2、正畸钳应开闭灵活。

	11
	器械清洗篮筐
	1、 内部要有1-3个分隔板；                    
2、 材质为304不锈钢。                                                                                                                                                                                        




	备注
	★参加市场调研的供应商提供的货物及配套参数必须与医院现有牙椅及配套设备和管线等适配和兼容，达到临床使用及业务开展的要求，需来医院现场勘查及调研的供应商请自行前往，院方不额外组织。

	商务需求 
		序号
	目录
	招标商务需求

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	项目服务期
	1. 参与投标的单位负责货物的终身维修，保证10 年及以上供应维修配件，如果因机器和配件停产造成设备无法维修，供应方需免费整机更换。
2.参与投标的单位应在投标文件中列明各主机、配件和易耗品的保修期限并承诺整机提供1年及以上质保，质保期内提供全免费维修服务（含配件及人工）。设备在保修期内需由原厂进行维修，每次维修完出具原厂维修报告。质保期满后提供10年及以上免费的软件升级服务。

	2
	项目服务地点
	南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

	3
	响应及故障解决时间
	[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK44]提供售后服务， 1 小时内响应， 48 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件按医院要求及时限供应，维修期间由参与投标的单位协调厂家提供备机以满足使用要求。

	（二）免费保修期外售后服务要求

	1
	相关要求
	1. 由设备原厂商提供售后服务，保修期满后，参与投标的单位应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同，需承诺只收取配件费，免人工费。

	2
	
	2. 参与投标的单位及设备制造商不得以任何理由不按时按要求进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中前设任何不利于院方使用与维修设备的障碍。

	（二）其他要求

	1
	关于交货
	1.合同签订后，10个工作日内到货，供应的产品必须保证是全新原厂出厂，提交的产品具有全新的原厂包装。
2. 交货地点：深圳市坪山区东纵路143号南方医科大学深圳口腔医院（坪山）口腔医院
3. 投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点

	2
	关于验收
	1. 提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。
2. 参与投标的单位负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。设备安装调试完毕，医院正式投入使用1个月后，无故障方签署验收报告，保修期自签署验收报告之日起开始计算。
3. 院方有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,院方可以拒绝接收该货物,参与投标的单位应在  7  天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。
4. 参与投标的单位负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。参与投标的单位应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 7  天内安装调试完毕。

	3
	关于违约
	1.不能交货的，需偿付不能交货部分货款的5%的违约金并按主管部门相关规定处理。
2.所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，参与投标的单位向院方偿付项目采购金额10%的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。

	4
	关于付款
	按需完成供货并经院方验收合格后，供应方可提出付款申请，院方批准后一次性支付项目款项的百分之95%，剩余5%的款项则需质保期满后支付。

	5
	知识产权
	1. 参与投标的单位应保证院方在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。参与投标的单位保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与院方无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由参与投标的单位承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。
2. 院方有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉






