南方医科大学深圳口腔医院（坪山）
加装9楼手术室、4楼机房及1楼大厅诊区等区域监控项目采购需求（项目编码：NFYKDSZKQ-XXH-GC-2023101103）
	项目名称
	南山医科大学深圳口腔医院（坪山）加装9楼手术室、4楼机房及1楼大厅诊区等区域监控项目
	是否预选项目
	否

	采购人名称
	南山医科大学深圳口腔医院（坪山）
	采购方式
	院内采购

	预算限额（元）
	预算27000.00元

	项目背景
	医院监控系统在医院大楼改造时由坪山工务署配套建设，于2019年投入使用。医院建设有前端摄像头约120个，录像存储时间约3个月，主要覆盖区域包括主要出入口、公共走廊、电梯厅、食堂、停车场等区域。
随着医院的发展以及医疗业务的增长，部分科室提出了新的监控需求，为保证相关区域的人、物安全及运营的管理需求，同时满足上级单位对于安防系统的建设要求,需对医院现有监控系统进行扩容改造。

	投标人资质要求
	（1）投标人必须具有独立法人资格（提供营业执照原件扫描件并加盖投标人公章）。
（2）本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包，不接受投标人选用进口产品参与投标(由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中做出声明）。
（3）投标人近三年内无行贿犯罪记录（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中做出声明）。
（4）参与本项目的投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人，②重大税收违法案件当事人名单（由投标人提供“信用中国”网站①记录失信被执行人名单查询截图、②重大税收违法案件当事人名单查询截图）。
（5）参与本项目的投标人不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中做出声明）。

	货物清单
		序号
	名称
	品牌
	规格
	数量
	单位
	单价
	金额
	备注

	1
	监控硬盘（A）
	
	
	4
	块
	
	
	

	2
	监控硬盘（B）
	
	
	4
	块
	
	
	

	3
	400W高清摄像头（A）
	
	
	1
	台
	
	
	

	4
	400W高清摄像头（B）
	
	
	11
	台
	
	
	

	5
	六类双绞线
	
	
	4
	箱
	
	
	

	6
	隐蔽布线
	
	
	1
	项
	
	
	

	7
	系统集成
	
	
	1
	项
	
	
	

	8
	合计（含税）
	
	


注意：
1.货物清单报价须知：请投标人在单项货物报价时，按照货物清单表的“规格（参考）”栏中的进行报价并附上相关材料。
2.相关报价须含但不限于税费、运输费、人工费等等。
3.报价方可自行安排来院现场勘查（联系人见公告）。
4.以上清单为完成项目建设最低要求，若存在完成本项目所必须的物品未列入以上清单，则报价方可自行增加，但项目总预算不变，并且在成交后承建方须无条件满足。

	详细技术要求
		序号
	名称
	参数

	1
	监控硬盘（A）
	1、不低于8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口；

	
	
	2、高达128MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧；

	
	
	3、24×7全天候高效稳定运行；MTBF可达1,000,000小时；

	
	
	4、高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐；

	2
	监控硬盘（B）
	 1、不低于6T 硬盘企业监控硬盘；

	
	
	2、硬盘尺寸： 3.5英寸；

	
	
	3、缓存 ：64MB；转速 ：5640rpm；

	
	
	4、接口类型 ：SATA3.0；

	3
	400W高清摄像头（A）
	1、 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实
时图像；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态；

	
	
	2、传感器类型:1/3" Progressive Scan CMOS;

	
	
	3、日夜切换模式:ICR红外滤片式;

	
	
	4、焦距＆视场角:1.68 mm，水平视场角：180°，垂直视场角：98°；

	
	
	5、网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口;

	
	
	6、音频:1个内置麦克风;

	4
	400W高清摄像头（B）
	1、不低于400 万（2560*1440）图像格式，画面更清晰；

	
	
	2、内置高品质麦克风，音画同录，告别无声监控，声音效果洪亮清晰；

	
	
	3、支持超级 265、H.265 编码算法，编码压缩效率更高；

	
	
	4、支持智能光敏，让日夜切换更精确；

	
	
	5、双码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求；

	5
	六类双绞线
	六类网线；

	6
	隐蔽布线
	隐蔽工程布线施工；

	7
	系统集成
	线管、及相关辅材，安装，调试；




	商务需求
		序号
	目录
	招标商务需求

	1
	售后服务期
	1.项目售后服务1年；时间自项目验收合格并交付使用之日起
计算。
2. 提供1次技术培训服务，包含设备操作培训，日常维护培训。

	2
	预算说明
	本项目投标价不允许超过本次预算限额

	3
	项目服务地点
	南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

	4
	维修响应及故障解决时间
	提供7*24小时响应服务，需1小时内响应，4小时内到达医
院现场，每次维修后需提供维修报告医院签字确认。

	5
	关于付款
	项目完成建设并验收合格后一次性支付。 

	6
	关于验收
	1.1合同签订后，30天（日历日）内完成设备调试和安装，
进行项目验收。

	
	
	1.2投标人必须承担的货物运输、安装等其他类似的义务。




	其它要求
	1.提供的货物必须符合国家或行业检测标准，具有产品检验合格证。
2.采购方所采购的货物，不论价值、从何处购置、采用何种方式运输，采购方不承担任何责任及相关费用。
3.货物经过双方检验认可后，签署验收报告/收货单，保修期自验收合格之日起算。
4.应按其投标文件中的承诺，进行售后服务工作。
5.监控摄像头、存储硬盘及相关配件必须无缝接入医院现有的监控系统，否则视为无法满足项目要求。
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