南方医科大学深圳口腔医院（坪山）
四楼中央空调及部分分体式空调维修保养项目
[bookmark: _GoBack]采购需求（项目编码：NFYKDSZKQ-JJ-GC-20240625001）
	项目名称
	南方医科大学深圳口腔医院（坪山）中央空调、分体空调维修保养项目
	是否预选项目
	否

	采购人名称
	南山医科大学深圳口腔医院（坪山）
	采购方式
	院内采购

	预算限额（元）
	预算21890.00元

	项目背景
	医院监控系统在医院大楼改造时由坪山区工务署配套建设，于2019年投入使用。医院现有中央空调系统和分体空调系统每年都要正常保养，部分设备出现故障需要维修及更换辅材耗材。

	资格性审查要求
	（1）报价人必须具有独立法人资格（提供营业执照原件扫描件并加盖报价人公章）。
（2）本项目不接受联合体报价，不允许分包、转包，不接受报价人选用进口产品参与报价(由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）。
（3）报价人近三年内无行贿犯罪记录（由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）。
（4）参与本项目的报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一（由报价人提供“信用中国”网站记录失信被执行人名单查询截图）：
①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为记录名单。
（5）参与本项目的投标人不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中做出声明）。

	货物清单及总体技术要求
		序号
	项目名称
	具体项
	详细维修内容
	单位
	数量

	1
	多联VRV室内机维护保养
	多联VRV室内风管机、天花机、新风处理机组
	清洗滤网，出风回风百叶，高温蒸汽杀菌蒸发器，水盘，机壳清洗。
	套
	1

	2
	
	室内风管机排水管道维修更换
	原有天花开口350＊350，及安装铝合金检查口350＊350（方便检修）（含防尘保护清洁，垃圾处理）
	台
	1

	3
	
	更换原有排水管
	更换原有排水管，管径加大DN40-DN50
	项
	1

	4
	
	主排水管增加外置排水泵
	安装6台管道排水泵
	项
	1

	1
	分体机维修
	地下机房蒸发器维修
	3匹格力空调查漏／室内机蒸发器焊接
	台
	2

	2
	
	地下机房更换铜管
	换铜管3／5分
	米
	12

	3
	
	地下机房换铜管
	换铜管2/4
	米
	14

	4
	
	八楼开出风口
	室内风管机天花开口（1000＊200）／出风百叶
	套
	1

	5
	
	室内风管机加装管道排气孔
	要求给予室内风管机加装管道排气孔，要求美观与安装环境颜色一致，要求恢复原样。
	套
	13




	商务需求
		序号
	目录
	报价商务需求

	1
	售后服务期
	1.项目售后服务1年；时间自项目验收合格并交付使用之日起计算。
2. 提供技术培训服务≥1次，包含设备操作培训，日常维护培训。

	2
	预算说明
	本项目报价不允许超过本次预算限额，超出则作废报价文件。

	3
	项目服务地点
	南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

	4
	维修响应及故障解决时间
	提供7*24小时响应服务，需1小时内响应，4小时内到达医
院现场，每次维修后需提供维修报告医院签字确认。

	5
	关于付款
	项目完成建设并验收合格后一次性支付。 

	6
	关于验收
	1.合同签订后，30天（日历日）内完成设备调试和安装，并达到项目验收要求。

	
	
	2.报价人需承担包含但不限于货物运输、安装、调试、现场恢复及垃圾清运等工作。

	7
	其他注意事项
	1.货物清单报价须知：请报价人按照报价清单样式提供报价。
2.报价人提供的报价须含但不限于税费、运输费、人工费、环境恢复及垃圾清运费等等。
3.项目货物及工程需求清单为完成项目建设最低要求，若存在完成本项目所必须的物品未列入该清单，则报价方在报价时可自行增加，但项目总预算不变。
4.在建设过程中，若存在未列入本项目建设清单，但却是完成本项目建设所必须的设备、耗材等，报价方须无条件满足，采购方不额外增加项目费用。




	     
报价清单样式
		序号
	项目名称
	具体项
	详细维修内容
	单位
	数量
	价格
	小计（元）

	1
	多联VRV室内机维护保养
	多联VRV室内风管机、天花机、新风处理机组
	清洗滤网，出风回风百叶，高温蒸汽杀菌蒸发器，水盘，机壳清洗。
	套
	1
	
	

	2
	
	室内风管机排水管道维修更换
	原有天花开口350＊350，及安装铝合金检查口350＊350（方便检修）（含防尘保护清洁，垃圾处理）
	台
	1
	
	

	3
	
	清理原有排水管
	清理原有排水管，污物
	项
	1
	
	

	4
	
	排水管增加外置排水泵
	安装5台室内机排水泵
	项
	6
	
	

	5
	
	室内风管机加装管道排气孔
	
	套
	13
	
	

	　
	
	小计
	

	1
	分体机维修
	地下机房蒸发器维修
	3匹格力空调查漏／室内机蒸发器焊接，系统环保制冷剂R32漆60，维修人工
	台
	2
	
	

	2
	
	地下机房更换铜管
	换铜管3／5分
	米
	12
	
	

	3
	
	地下机房换铜管
	换铜管2/4
	米
	14
	
	

	4
	
	八楼开出风口
	室内风管机天花开口（1000＊200）／出风百叶
	套
	1
	
	

	　
	
	小计
	

	合计
	




	其它   要求
	1.提供的货物必须符合国家或行业检测标准，具有产品检验合格证。
2.报价方所提供的货物，不论价值、从何处购置、采用何种方式运输，采购方不承担任何责任及相关费用。
3.货物经过双方检验认可后，签署验收报告/收货单，保修期自验收合格之日起算。
4.应按其报告文件中的承诺，进行售后服务工作。
5.报价文件应注明包含完成本项目建设的所有税费、运费、施工费等等。
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