南方医科大学深圳口腔医院（坪山）
加装厨房燃气消防报警装置及地下停车场防洪板项目
[bookmark: _GoBack]采购需求（项目编码：NFYKDSZKQ-JJ-GC-20240627002）
	项目名称
	南方医科大学深圳口腔医院（坪山）加装厨房燃气消防报警装置及地下停车场防洪板项目
	是否预选项目
	否

	采购人名称
	南山医科大学深圳口腔医院（坪山）
	采购方式
	院内采购

	预算限额（元）
	预算17000.00元

	项目背景
	原厨房燃气报警系统在医院大楼改造时由坪山工务署配套建设，于2019年投入使用。原系统燃气报警并未连接到主大楼报警系统，存在安全隐患。另近期考虑深圳地区降雨较多，为了预防停车场内部雨水倒灌，加装地下停车场防洪板。
根据深圳市卫生健康委员会下发平安医院建设和医院安全秩序管理有关文件《广东 省推进医院安全秩序管理工作实施细则》（国卫办医急函【2023】91号）、《深圳市卫生健康委中共深圳市委政法委深圳市公安局关于进一步巩固加强医院安全秩序管理的通知》要求，加装厨房燃气消防报警装置及地下停车场防洪板项目为确保人员进出安全，并期提前预警处理。

	资格性审查要求
	（1）报价人必须具有独立法人资格（提供营业执照原件扫描件并加盖报价人公章）。
（2）本项目不接受联合体报价，不允许分包、转包，不接受报价人选用进口产品参与报价(由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）。
（3）报价人近三年内无行贿犯罪记录（由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）。
（4）参与本项目的报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一（由报价人提供“信用中国”网站记录失信被执行人名单查询截图）：
①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为记录名单。
（5）参与本项目的投标人不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中做出声明）。

	详细清单及技术要求
		序号
	名称
	参数

	1
	地下停车场防洪板
	1. 要求6063航空标准及以上的铝材

	
	
	2. 挡板固定支架及斜撑支架为304标准及以上的不锈钢材质

	
	
	3. 挡板铝材厚度大于等于2.0毫米

	
	
	4. 安装后整体高度大于等于0.8米

	2
	厨房燃气监测模块的安装及线路铺设要求
	1.在厨房增加监测模块: 要求实现主机火警反馈，符合消防相关标准（模块需3C认证）。

	
	
	2.要求增加的监测模块与医院大楼消防报警系统联动，实现医院现有报警主机图文显示。

	
	
	3.要求管线埋入地下，回填路面，接入消防控制室报警设备。

	3
	配管配线
	PVC20mm20米以最终实际为准。

	4
	材料、辅材及施工工程
	按医院施工要求进行施工，报价方提供的报价包含项目建设所有的材料和辅材，同时包括但不限于施工完成后的现场恢复、垃圾清运所产生所有费用。另外，还包含所产生的税费。




	商务需求
		序号
	目录
	报价商务需求

	1
	售后服务期
	1.项目售后服务1年；时间自项目验收合格并交付使用之日起计算。
2. 提供技术培训服务≥1次，包含设备操作培训，日常维护培训。

	2
	预算说明
	本项目报价不允许超过本次预算限额，超出则作废报价文件。

	3
	项目服务地点
	南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

	4
	维修响应及故障解决时间
	提供7*24小时响应服务，需1小时内响应，4小时内到达医
院现场，每次维修后需提供维修报告医院签字确认。

	5
	关于付款
	项目完成建设并验收合格后一次性支付。 

	6
	关于验收
	1.合同签订后，30天（日历日）内完成设备调试和安装，并达到项目验收要求。

	
	
	2.报价人需承担包含但不限于货物运输、安装、调试、现场恢复及垃圾清运等工作。

	7
	其他注意事项
	1.货物清单报价须知：请报价人按照报价清单样式提供报价。另外，须按照“详细技术要求”的“参数”栏中的要求附上相关证明材料。
2.相关报价须含但不限于税费、运输费、人工费、环境恢复及垃圾清运费等等。
3.项目货物及工程需求清单为完成项目建设最低要求，若存在完成本项目所必须的物品未列入该清单，则报价方在报价时可自行增加，但项目总预算不变。
4.在建设过程中，若存在未列入本项目建设清单，但却是完成本项目建设所必须的设备、耗材等，报价方须无条件满足，采购方不额外增加项目费用。
5. “详细技术要求”上标为重点参数，必须满足，不提供则视为不满足项目的实质性要求。




	     
报价清单样式
		序号
	项目名称
	单位
	数量
	品牌
	单价(元)
	规格
	金额（元）
	备注

	1 
	地下停车场防洪档板
	米
	8.6
	　
	　
	　
	　
	　含安装

	2 
	防洪挡板固定支架
	台
	4
	　
	　
	　
	　
	　含安装

	3 
	防洪挡板斜撑支架
	台
	4
	　
	　
	　
	　
	　含安装

	4 
	消防接入模块
	个
	2
	　
	　
	　
	　
	　含安装

	5 
	PVC线管
	项
	1
	　
	　
	　
	　
	满足需要

	6 
	材料及辅材
	套
	1
	　
	　
	　
	　
	含标签标示

	7 
	燃气报警器安装及调试
	项
	1
	　
	　
	　
	　
	含标签标示

	8 
	工程措施费
	项
	1
	　
	　
	　
	　
	含配合现场管理措施费；
五类施工人员；200万保额/人；
含围档板，警戒条，警戒桶等；
含工作期间每天施工后清洁及自行解决施工场地搬运；
含施工场地其它现有设备，线路及装修保护。




	其它   要求
	1.提供的货物必须符合国家或行业检测标准，具有产品检验合格证。
2.采购方所采购的货物，不论价值、从何处购置、采用何种方式运输，采购方不承担任何责任及相关费用。
3.货物经过双方检验认可后，签署验收报告/收货单，保修期自验收合格之日起算。
4.应按其报告文件中的承诺，进行售后服务工作。
5.承建方需为现场施工人员购买人身意外险，施工过程中出现的意外事故，医院不承担责任。
6.报价文件应注明包含完成本项目建设的所有税费、运费、施工费等等。
7.实质性响应报价文件中“”号条款的技术、商务要求：报价方案不得对实质性技术与商务的（即标注“”号条款）条款产生偏离，否则视为不满足项目的实质性要求，在建设过程中将会严格对标。
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